液相色谱串联质谱检测系统设备调研功能
一、基本要求：

整套设备须获得二类医疗器械注册证，适用于人体样本（或至少包括血液，尿液样本）中内源性和外源性物质（或至少包括激素、维生素、药物类型物质）的定性定量检测。
二、技术要求：

液相标配二元高压梯度，保证混合精度和低扩散体积。

液相泵操作压力：≥9000psi。

标配电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)

离子接口及传输系统采用锥孔结构，无毛细管类设计装置，不会堵塞。
ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，信噪比≥500,000:1。

 ESI-模式: 实际柱上进样1pg氯霉素，信噪比≥500,000:1。

采用氮气或氩气作为仪器雾化气和碰撞气。

配备中文临床质谱操作及报告分析软件。

三、质保期≥5年

